subintVlanC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;

subintVlanC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

subintVlanC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

subintVlanC.no.ip.address.enter = true;

subintVlanC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

subintVlanC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

subintVlanC.shutdown.enter = true;

