routerRIPC["address-family"].ipv4.enter = true;

routerRIPC["address-family"].ipv4.unicast.enter = true;

routerRIPC["address-family"].ipv4.vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["auto-summary"].enter = true;

routerRIPC["default"]["auto-summary"].enter = true;

routerRIPC["default-information"].originate.enter = true;

routerRIPC["default-information"].originate["route-map"].WORD.enter = true;

routerRIPC["default-metric"]["<1-4294967295>"].enter = true;

routerRIPC.distance["<1-255>"].enter = true;

routerRIPC.distance["<1-255>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.distance["<1-255>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"]["<1-99>"].enter = true;

routerRIPC.distance["<1-255>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"]["<1300-1999>"].enter = true;

routerRIPC.distance["<1-255>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"]["in"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"]["in"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"]["in"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"]["in"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.connected.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.rip.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1-199>"].out.static.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"]["in"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"]["in"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"]["in"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"]["in"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.connected.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.rip.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.static.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD["in"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD["in"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD["in"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD["in"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.connected.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.rip.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].WORD.out.static.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD["in"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD["in"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD["in"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD["in"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.connected.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.rip.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].gateway.WORD.out.static.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD["in"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD["in"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD["in"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD["in"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.connected.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.rip.enter = true;

routerRIPC["distribute-list"].prefix.WORD.out.static.enter = true;

routerRIPC.exit.enter = true;

routerRIPC["flash-update-threshold"]["<0-30>"].enter = true;

routerRIPC.help.enter = true;

routerRIPC["input-queue"]["<0-1024>"].enter = true;

routerRIPC["maximum-paths"]["<1-6>"].enter = true;

routerRIPC.neighbor["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.network["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.no["address-family"].ipv4.enter = true;

routerRIPC.no["address-family"].ipv4.unicast.enter = true;

routerRIPC.no["address-family"].ipv4.vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC.no["auto-summary"].enter = true;

routerRIPC.no["default-information"].originate.enter = true;

routerRIPC.no["default-information"].originate["route-map"].WORD.enter = true;

routerRIPC.no["default-metric"].enter = true;

routerRIPC.no.distance["<1-255>"].enter = true;

routerRIPC.no.distance["<1-255>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1-199>"]["in"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1-199>"].out.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1-199>"].out.connected.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1-199>"].out.rip.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1-199>"].out.static.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1300-2699>"]["in"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.connected.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.rip.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"]["<1300-2699>"].out.static.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].WORD["in"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].WORD.out.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].WORD.out.connected.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].WORD.out.rip.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].WORD.out.static.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].gateway.WORD["in"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].gateway.WORD.out.enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].prefix.WORD["in"].enter = true;

routerRIPC.no["distribute-list"].prefix.WORD.out.enter = true;

routerRIPC.no["flash-update-threshold"].enter = true;

routerRIPC.no["input-queue"].enter = true;

routerRIPC.no["maximum-paths"].enter = true;

routerRIPC.no.neighbor["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.no.network["A.B.C.D"].enter = true;


routerRIPC["output-delay"]["<8-50>"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].Null["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].Vlan["<1-1001>"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"]["default"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.enter = true;

routerRIPC.redistribute.bgp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.connected.enter = true;

routerRIPC.redistribute.egp["<0-65535>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.eigrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.igrp["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis.enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis["level-1"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis["level-1-2"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis["level-2"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis.WORD.enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis.WORD["level-1"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis.WORD["level-1-2"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.isis.WORD["level-2"].enter = true;

routerRIPC.redistribute["iso-igrp"].enter = true;

routerRIPC.redistribute["iso-igrp"].WORD.enter = true;

routerRIPC.redistribute.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.mobile.enter = true;

routerRIPC.redistribute.mobile.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.mobile.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.odr.enter = true;

routerRIPC.redistribute.odr.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.odr.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match.internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match["nssa-external"].external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match["nssa-external"].internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].match["nssa-external"].internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match.internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match["nssa-external"].external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match["nssa-external"].internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric["<0-16>"].match["nssa-external"].internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match.internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match["nssa-external"].external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match["nssa-external"].internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].metric.transparent.match["nssa-external"].internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match.internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match["nssa-external"].external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match["nssa-external"].internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.match["nssa-external"].internal.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric["<0-16>"].match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric["<0-16>"].match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric["<0-16>"].match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric.transparent.match.external.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric.transparent.match.internal.enter = true;

routerRIPC.redistribute.ospf["<1-65535>"].vrf.WORD.metric.transparent.match["nssa-external"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.rip.enter = true;

routerRIPC.redistribute.rip.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.rip.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute["route-map"].WORD.enter = true;

routerRIPC.redistribute["route-map"].WORD.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute["route-map"].WORD.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.static.enter = true;

routerRIPC.redistribute.static.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.static.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.redistribute.static["route-map"].WORD.enter = true;

routerRIPC.redistribute.static["route-map"].WORD.metric["<0-16>"].enter = true;

routerRIPC.redistribute.static["route-map"].WORD.metric.transparent.enter = true;

routerRIPC.timers.basic["<0-4294967295>"]["<1-4294967295>"]["<0-4294967295>"]["<1-4294967295>"].enter = true;

routerRIPC.timers.basic["<0-4294967295>"]["<1-4294967295>"]["<0-4294967295>"]["<1-4294967295>"]["<1-4294967295>"].enter = true;

routerRIPC["traffic-share"].min["across-interfaces"].enter = true;

routerRIPC["validate-update-source"].enter = true;

routerRIPC.version["<1-2>"].enter = true;

