intFC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;

intFC.crypto.map.WORD.enter = true;

intFC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intFC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intFC.ip.nat.inside.enter = true;

intFC.ip.nat.outside.enter = true;

intFC.ip.ospf["dead-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intFC.ip.ospf["hello-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intFC.ip.router.isis.enter = true;

intFC.ip.router.isis.WORD.enter = true;

intFC.isis["hello-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intFC.isis["hello-interval"]["<1-65535>"]["level-1"].enter = true;

intFC.isis["hello-interval"]["<1-65535>"]["level-2"].enter = true;

intFC.isis["hello-interval"].minimal.enter = true;

intFC.isis["hello-interval"].minimal["level-1"].enter = true;

intFC.isis["hello-interval"].minimal["level-2"].enter = true;

intFC.isis.password.WORD.enter = true;

intFC.isis.password.WORD["level-1"].enter = true;

intFC.isis.password.WORD["level-2"].enter = true;

intFC["load-interval"]["<30-600>"].enter = true;

intFC.no.ip.address.enter = true;

intFC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intFC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intFC.shutdown.enter = true;

