intLoopBackC["access-expression"].input.LINE.enter = true;

intLoopBackC["access-expression"].output.LINE.enter = true;

intLoopBackC.arp.arpa.enter = true;

intLoopBackC.arp["frame-relay"].enter = true;

intLoopBackC.arp.probe.enter = true;

intLoopBackC.arp.snap.enter = true;

intLoopBackC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;


intLoopBackC["carrier-delay"]["<0-60>"].enter = true;

intLoopBackC.cdp.enable.enter = true;

intLoopBackC.delay["<1-16777215>"].enter = true;

intLoopBackC.description.LINE.enter = true;

intLoopBackC.exit.enter = true;

intLoopBackC.help.enter = true;

intLoopBackC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intLoopBackC.ip.address.pool.WORD.enter = true;

intLoopBackC.ip.authentication["key-chain"].eigrp["<1-65535>"].LINE.enter = true;

intLoopBackC.ip.authentication.mode.eigrp["<1-65535>"].md5.enter = true;

intLoopBackC.ip.dhcp.relay.information.trusted.enter = true;

intLoopBackC.ip["hello-interval"].eigrp["<1-65535>"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["hold-time"].eigrp["<1-65535>"]["<1-65535>"].enter = true;


intLoopBackC.ip.igmp["access-group"]["<1-99>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.nat.inside.enter = true;

intLoopBackC.ip.nat.outside.enter = true;

intLoopBackC.ip.nbar["protocol-discovery"].enter = true;

intLoopBackC.ip["split-horizon"].enter = true;

intLoopBackC.ip["split-horizon"].eigrp["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.unreachables.enter = true;

intLoopBackC.keepalive.enter = true;

intLoopBackC.keepalive["<0-32767>"].enter = true;

intLoopBackC.llc2.dynwind.enter = true;

intLoopBackC["load-interval"]["<30-600>"].enter = true;

intLoopBackC["max-reserved-bandwidth"].enter = true;

intLoopBackC["max-reserved-bandwidth"]["<1-100>"].enter = true;

intLoopBackC.no.bandwidth.enter = true;

intLoopBackC.no["carrier-delay"].enter = true;

intLoopBackC.no.delay.enter = true;

intLoopBackC.no.description.enter = true;

intLoopBackC.no.keepalive.enter = true;

intLoopBackC.no["load-interval"].enter = true;

intLoopBackC.no["max-reserved-bandwidth"].enter = true;

intLoopBackC.no.mtu.enter = true;

intLoopBackC.no["multilink-group"].enter = true;

intLoopBackC["service-policy"].history.enter = true;

intLoopBackC.shutdown.enter = true;

intLoopBackC["trunk-group"]["<1-1000>"].enter = true;

intLoopBackC["tx-ring-limit"]["<1-32767>"].enter = true;

