classMapC.match["access-group"]["<1-2699>"].enter = true;

classMapC.match["access-group"].name.WORD.enter = true;

classMapC.match.any.enter = true;

classMapC.match["class-map"].WORD.enter = true;

classMapC.match.cos["<0-7>"].enter = true;

classMapC.match["destination-address"].mac["H.H.H"].enter = true;

classMapC.match["input-interface"].ATM["<0-0>"].enter = true;

classMapC.match["input-interface"].Dialer["<0-255>"].enter = true;

classMapC.match["input-interface"].Ethernet["<0-0>"].enter = true;

classMapC.match["input-interface"].Loopback["<0-2147483647>"].enter = true;

classMapC.match["input-interface"].Null["<0-0>"].enter = true;

classMapC.match.ip.precedence["<0-7>"].enter = true;

classMapC.match.ip.rtp["<2000-65535>"]["<0-16383>"].enter = true;

classMapC.match.mpls.experimental["<0-7>"].enter = true;

classMapC.match.protocol.arp.enter = true;

classMapC.match.protocol.bridge.enter = true;

classMapC.match.protocol.cdp.enter = true;

classMapC.match.protocol.compressedtcp.enter = true;

classMapC.match.protocol.ip.enter = true;

classMapC.match.protocol.ipx.enter = true;

classMapC.match.protocol.llc2.enter = true;

classMapC.match.protocol.pppoe.enter = true;

classMapC.match.protocol.snapshot.enter = true;

classMapC.match.protocol.vofr.enter = true;

classMapC.match["qos-group"]["<0-99>"].enter = true;

classMapC.match["source-address"].mac["H.H.H"].enter = true;

